呼和浩特市富泰检验检测有限公司材料采购询价公告
响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2025 年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书；
二、企业营业执照；
三、投标人依法缴纳税收和社会保障资金相关材料（1.提供2025年（至少三个月）的良好缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。2.提供2025年（至少三个月）缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准））。
四、投标人无违法、违纪、违约的不良记录。

五、信用查询截图：
（1）投标人及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪档案。
（2）投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单和未被列入企业异常经营名录。
（3）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

六、产品厂家唯一授权资格。
注：A、上述要求是对投标人基本要求，出现未按照规定递交或资料不全、资料不合格的情况，将被视为无效响应。
B、如发现存在虚假资料，招标人有权取消其投标/中标资格，由此造成的后果由投标/中标单位自负，并承担相应的法律责任。
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特市富泰检验检测有限公司材料采购项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：          

	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	高精度GNSS接收机
	卫星跟踪
卫星系统：BDS+GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+NavlC+SBAS，，支持北斗三代，支持5星21频；
卫星跟踪：

GPS: L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5

BDS: B1I, B2I , B3I, B1C, B2a, B2b

Galileo: E1C, E5a, E5b, E5AltBoC, E6

GLONASS: G1,G2, L1OC*, L2OC*, L3OC*

QZSS: L1C/A (B), L1C, L2C, L5, L6D/E*

NavlC: L5

SBAS：L1, L5

L-Band：PointSky

通道数：1892；
初始化可靠性：99.99%
★星基差分:支持PPP-AR/PPP-RTK/B2b-PPP*
无网续测：支持
抗干扰：内嵌多频点抗干扰技术，有效提升恶劣环境下固定效果
精度

高精度静态：平面精度:±(2.5 + 0.1×10-6×D)mm

高程精度:±(3.5 + 0.4×10-6×D)mm

静态和快速静态：平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm

高程精度:±(5 + 0.5×10-6×D)mm

RTK精度： 平面±(8+ 1×10-6×D) mm
高程±(15+1×10-6×D) mm
★星基精度：平面精度:±2.5cm RMS

高程精度:±5cm RMS

倾斜补偿精度：8mm + 0.3 mm/°tilt (30°内精度<2cm)

激光测量精度：5米内，平面和高程精度:RMS≤3cm；10米内，平面和高程精度:RMS≤5cm
PointX服务

★星基服务：星基服务，覆盖中国大陆全境

★星地融合：星地融合服务，覆盖中国大陆除港、澳、台、西藏及少数无人区

★坐标系统：支持CGCS2000和WGS84框架转换，可直出CGCS2000坐标

GNSS+惯导
IMU更新率：≥200Hz；
倾斜角度：支持0~60°范围内任意倾斜角度测量；
无感超级惯导：第5代Ultra-IMU技术，自动惯导初始化，精度可靠
用户交互
指示灯：1个卫星灯+1个差分数据灯+1个静态指示灯+1个电源灯

按键：静态切换键+电源/确认键

web网页：支持PC/手机端网页

语音：支持手簿语音播报

摄像头

★特色功能：AR实景导航，放点不迷路,视觉放样，一杆放到位,激光测量影像辅助，数十米外地物纹理依旧清晰

像素：2MP&8MP 
视场：91°
帧率：30fps，放样低延迟，画质稳定不抖动
物理特性

尺寸：Φ133 mm × 85 mm

重量：800g（含电池）

材质：镁合金

工作温度：-45℃~+75℃

存储温度：-55℃~+85℃

防水防尘：IP68（防30分钟水下1米浸泡）

防撞击：IK08（受到2.5公斤钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏、抗3米跌落）

电气性能
★电池：移动站典型续航20h以上；
充满时长：≤4.5小时

外接供电：DC 5-12V，支持充电宝

激光模组：3R类激光

存储：8GB ，支持外部扩展128G（U盘/TF卡）
数据输出

差分数据：TCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516

定位数据：NMEA-0183

静态数据：HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02

数据通讯

无线连接：支持Wi-Fi数据链

Wi-Fi：Wi-Fi  IEEE 802.11a/b/g/n/ac

蓝牙：4.2 +EDR,向下兼容

网络模块：手簿支持4G全网通

电台：内置单收电台，支持TT450/透明传输协议，兼容市面主流型号电台协议

高级功能

超级双收：支持电台+网络两路数据同时差分，提供全面数据服务

一键匹配：支持手簿软件一键匹配基站数据

一键固定：自带CORS账号，开机就能固定

智能服务：支持云服务，提供工程自动云备份、功能码分享

外挂电台
液晶屏：电台自带液晶显示屏，液晶屏可显示频道和频率、数据协议、空中波特率、收发模式、发射功率、串口波特率、语言、设备信息等。
通讯方式：蓝牙/串口
电台协议：外挂电台支持CHC/TT450/Transparent等协议；
★发射功率：标配0-28W；
串口波特率智能识别：支持自动匹配串口波特率，无需手动设置；
实时电压监测：可通过液晶屏显示实时电压数值，准确了解供电情况；
★通道数：支持120个通信信道，支持面板按键自主随意切换，避免串频；
工业三防手簿控制器
★三防性能： IP68防水防尘等级，提供检测报告；
操作系统：Android 10及以上，保障两年无需升级；
★CPU：核心数≥八核，主频≥2.0GHz；
存储：运存RAM≥3GB，内置存储ROM≥32GB；
★液晶屏：不低于5.5英寸且不超过6英寸 ，1440×720 HD+；
★电池：内置不可拆卸锂电池，容量≥8000mAh，TYPE-C接口直充，支持快充；
续航：续航时间≥14h
4G全网通，手簿内置eSIM，赠三年测绘流量
GPS性能：支持内置天线 BDS/GPS/GLONASS，支持AGPS，可配套手簿软件单独用作GIS使用，用于外业控制点初堪；
蓝牙5.0+Wi-Fi 2.4G/5G双频
★3C证书：具备中国国家强制性产品认证证书，提供认证证书
★无线电发射设备型号核准证书：手簿符合国家无线电管理的相关要求，具备核准证书
附件要求
其他要求：提供原厂售后服务承诺函原件。
软件要求（测量软件）：；
内置教学视频：外业操作可直接查看软件中的教学视频，便于学习；
工程数据云端备份，分享码下载，团队作业更高效。
★道路新增横断面自动出图功能，省时省力；测量完横断面之后，不用自己再画横断面图了，软件自动生成。（提供软件功能截图）
支持快速代码，用户可以配置代码面板，加快外业代码采集效率。
用户可以指定测点所在的图层，设置点样式、线型和颜色，导出的dxf图层与手簿选择图层一致，用户可自定义点符号。
支持导入jpg,tiff,mbtiles格式的栅格图做底图，用于航飞补点。
★支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示，找点更方便。（提供软件功能截图）
★CAD可视化放样，作业效率提升10%；不会丢数据，可以对块进行操作，可以放样平行线，可任意偏角放线。

CAD放样兼容AutoCAD2000 - AutoCAD2021版本，支持CAD长度单位设置，支持CAD坐标系切换，支持CAD图纸的旋转、缩放，不是地理坐标系的园林图纸也能放样；CAD编辑，长度、角度、面积量图形操作更方便；支持打开外部参照文件。（提供软件功能截图）
自动搜索所有CAD文件，不用翻目录找文件，找文件超快。

支持CAD文件在线天正转换，不会丢数据
支持CAD文件一键瘦身，图形打开更快
支持协调作业，同一个小组内的测量员可共享各自的测量数据。
手簿软件中可以导入测量员、道路之星和道路测设大师数据并且可以直接导入设计院给的直曲要素表。
道路放样可以放样带起点偏移的特殊线型。
边坡放样时可以指定一个水平和垂直偏移，方便从坡脚开始起算施工。
支持底图提取平曲线，交点线，不用在输参数。
手簿软件中支持结构物、锥坡数据的编辑和结构放样。

★支持三角网编辑及过滤，通过最小角和最长边控制，自动优化三角网网型，土方算法更精准；加入地性线控制，让三角网更符合实际地形，且在预览面文件时，可预览3D模型图，看起来更加直观，土方计算精准度高达99%（提供软件功能截图）
★支持光伏放样，山地放样可通过连续头桩进行放样，也可通过任意方位角放样，生成中间桩时，也可以生成不等距桩。平地光伏一键提取桩位，自动最近点放样。（提供软件功能截图）
★支持测量成图，且测量不同线时，可完成Z字测量，在不同线之间自动切换，测量节点（提供软件功能截图）
★支持测量连线时，可以使用不同线型构成一条线，无需断开。包含的线型有：折线，圆弧，多点弧，样条曲线，一点圆，三点圆，正方形，矩形等线型（提供软件功能截图）
★支持面积切割，可根据平行于两点、垂直于两点、固定过一点等方法将面根据百分比进行分割（提供软件功能截图）
★支持微导线，可根据距离和任意方位角或者两点的方向推导出点或者线的位置（提供软件功能截图）
★CAD画图时支持将线根据某点进行打断或者合并。也可以将面设置高程，可以设置整体高程，也可以根据不同节点设置高程。（提供软件功能截图）
★支持连接全站仪进行设站、后视定向、测量、放样等操作。（提供软件功能截图）
★无网测量：支持在无网络覆盖的环境下，RTK支持先采集数据，等回到有网络的地方进行解算（提供软件功能截图）
★智能服务：测量软件支持和微信小程序\电脑互传数据，无需数据线和手簿安装微信，远程即可实现数据互传支持云服务；提供云存储，功能码分享。（提供软件功能截图）
★提供软件著作权证书及软件功能截图；
软件要求（数据后处理软件）：
★多功能集成：同时支持RTK、GNSS静态、GIS、电力、道路、无人机数据处理模块，自主研发的高精度GNSS处理算法。
支持对电离层、对流层误差做精细建模，保证中长基线下 RTK 性能稳定可靠；
★静态处理模块中包含无人机PPK数据处理功能，支持一键导入机载数据和基准站数据，输出结果无缝兼容主流空三软件，满足1:500测图要求；
支持PPP精密单点定位，单台机器也可以获取厘米级定位结果；
★坐标转换模块：支持 54、80 坐标转换成国家 2000坐标；支持通过速度场模型进行历元转换；
★支持测量数据与卫星影像图叠加显示，直观展示测量成果；
★支持道路数据编辑，数据与图形联动，实时检验线路成果；
★支持通过云服务功能与手簿测量软件交换工程数据，无需数据线即可拷贝数据；
★道路中可以直接复制粘贴曲线要素表中的元素数据
★道路可以支持导入道路之星、测量员、测设大师、设计院的直曲表、CAD道路文件
★提供软件著作权证书及软件功能截图； 
	
	
	


